TIRGUS IZPĒTE

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

**„Rotaļu iekārtu (atsperšūpoles) izgatavošana Daugavpils pilsētas**

**12.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. D12.PII2025/1N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Preces**  **nosaukums un apraksts** | **Daudzums** | **Attēls\*** | **Cena /EUR**  **bez PVN** |
|  | Iekārta **“Kuģis”** paredzēta 2 bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass kuģa formā. Pamatnē divas cinkotas atsperes ar betonējamo enkuru.  **Materiāli un apdare:**   * Mitrumizturīgs saplāksnis, pārklāts ar krāsu, kas noturīga pret berzi, laikapstākļu radītajām izmaiņām un ir ekoloģiski nekaitīga. * Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. * Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. * **Drošības standarts:** EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 * **Garums:** 1100 mm; * **Platums:** 660 mm; * **Augstums:** 1100 mm; * **Drošības zona:**3600x2660 mm; * **Krišanas augstums:**810 mm | 1 |  |  |
|  | Iekārta **“Gailis”** paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass gaiļa formā. Pamatnē cinkota atspere ar betonēšanas enkuru.  **Materiāli un apdare:**   * Pamata konstrukcijā īpaši noturīgs HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu). * Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. * Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. * **Drošības standarts:** EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 * **Garums:**1050 mm; * **Platums**:280 mm; * **Augstums:** 880 mm; * **Krišanas augstums:**550 mm; * **Drošības zona:**3280x2280 mm. | 1 |  |  |
|  | Iekārta **“Lidmašīna”** paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass lidmašīnas formā. Pamatnē cinkota atspere ar betonējamo enkuru.  **Materiāli un apdare:**   * Pamata konstrukcijā īpaši noturīgs HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu). * Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. * Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. * **Drošības standarts:** EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 * **Garums:** 1000 mm; * **Platums**: 815 mm; * **Augstums:**920 mm; * **Krišanas augstums:** 440 mm; * **Drošības zona:** 3200x2815 mm. | 1 |  |  |
|  | Iekārta **“Mašīna”** paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass mašīnas formā. Pamatnē divas cinkotas atsperes ar betonējamo enkuru.  **Materiāli un apdare:**   * Pamata konstrukcijā īpaši noturīgs HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu). * Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. * Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. * **Drošības standarts:** EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 * **Garums:** 1300 mm; * **Platums**: 890 mm; * **Augstums:** 1200 mm; * **Drošības zona:** 3500x2900 mm. | 1 |  |  |
|  | Iekārta **“Motocikls”** paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass motocikla formā. Pamatnē cinkota atspere ar betonējamo enkuru.  **Materiāli un apdare:**   * Pamata konstrukcijā īpaši noturīgs HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu). * Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. * Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. * **Drošības standarts**: EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 * Garums: 936 mm; * Platums: 280 mm; * Augstums: 790 mm; * Drošības zona: 3280x2280 mm. |  |  |  |

\*attēlam informatīvs raksturs

Vadītājs vai pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)